**Grupa II - Wymagania techniczne**

**dla pojazdu dostawczego typu furgon DMC do 3,5 t (H2 L3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dane techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Dane techniczne pojazdu oferowanego  przez Wykonawcę** |
| **1. Silnik** | Czterocylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności skokowej nie mniejszej niż 2100 cm3 i mocy minimum 140 KM, rzędowy umieszczony z przodu, chłodzony cieczą, elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk paliwa, spełniający normę czystości spalin min. EURO 6. |  |
| **2. Skrzynia biegów, sprzęgło** | Manualna, 6 stopniowa + bieg wsteczny w pełni zsynchronizowana, sprzęgło sterowane hydraulicznie. |  |
| **3. Rodzaj zawieszenia** | Zawieszenie przednie niezależne typu McPerson z drążkiem stabilizującym,Zawieszenie tylne sztywne, z podwójnymi resorami. |  |
| **4.** **Układ kierowniczy** | Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem. |  |
| **5. Koła, ogumienie** | Rozmiar 215/75 R16C, Pełnowymiarowe koło zapasowe z systemem podtrzymującym. |  |
| **6. Hamulce** | Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem. |  |
| **7. Hamulce przednie**  | Tarczowe, wentylowane. |  |
| **8. Hamulce tylne**  | Tarczowe.  |  |
| **9. Hamulec postojowy** | Mechaniczny hamulec ręczny kół tylnych. |  |
| **10. Nadwozie** | - typu furgon, - 3 miejscowe,- 4 drzwiowe w tym: • drzwi boczne prawe przesuwne, pełne o szerokości min. 1240 mm oraz wysokości min. 1750 mm),• drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne o szerokości min. 1560 mm oraz wysokości min. 1780 mm), drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni. |  |
| **12. Rozstaw osi** | Rozstaw osi nie mniej niż 4 030 mm.  |  |
| **13. Wymiary zewnętrz.** | Długość / wysokość nie więcej niż 6000 / 2550 mm.  |  |
| **14. Wymiary przestrzeni ładunkowej**  | Długość/ szerokość / wysokość nie mniej niż 3700/ 1870/ 1930 mm, Szerokość między nadkolami nie mniej niż 1420 mm.  |  |
| **15. Objętość przestrzeni ładunkowej** | Minimum 13 m3. |  |
| **16. Ładowność** | Minimum 1200kg.  |  |
| **17. Wyposażenie minimalne** | Poduszka powietrzna dla kierowcy,ABS wraz z systemem elektronicznej kontroli toru jazdy, Klimatyzacja automatyczna,Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe z napinaczami,Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser), Wspomaganie układu kierowniczego,Centralny zamek zdalnie sterowany z pilota,Wyłącznik dopływu powietrza z zewnątrz (cyrkulacja wewnętrzna),Ścianka działowa między kabiną pasażerską, a przedziałem towarowym z blachy (bez szyby),Przednie szyby sterowane elektrycznie,Punkty mocowania towaru w przestrzeni ładunkowej,Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,Uchwyt na kubek,Kamera widoku wstecznego,Półka pod sufitem,Dywanik gumowy w kabinie kierowcy,Dwumiejscowe siedzenie pasażerów,Instalacja elektryczna 12V,Radio z ekranem dotykowym,Kolumna kierownicy z regulacją wysokości,Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją lędźwiową i podłokietnikiem,Oświetlenie części ładunkowej,Lampka do czytania w kabinie kierowcy,Tapicerka siedzeń – kolor ciemny,1 trójkąt ostrzegawczy, 1 apteczka pierwszej pomocy, gaśnica 2 kg, podnośnik 3,5 t, linka holownicza. |  |
| **18. Kolor** | Biały.  |  |